**Коммерческое предложение**

**

|  |  |
| --- | --- |
| **Информация о компании** | |
| ***Адрес и контактные данные (телефон, факс, адрес электронной почты, веб-сайт)*** | 230005 г. Гродно, ул. Гаспадарчая 40  тел./факс +375 152 48 15 87 e-mail: info@vector.by www.vector.by |
| ***Контактные данные лиц***, ***владеющих соответствующими иностранными языками*** |  |
| ***Отрасль экономики*** | промышленность - металлообработка |
| ***Сфера деятельности*** | Производство станков для обработки металлов, кроме кузнечно-прессового оборудования |
| ***Торговые марки*** | Вектор, Promotech |
| ***Страна импорта*** | Польша |
| ***Потенциальные импортеры*** | Promotech |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Наименование товара*** | ***Изображение товара*** | ***Код***  ***ТН ВЭД*** | ***Характеристика товара, конкурентные преимущества*** | ***Ед. измерения, кол-во***  ***ед. в упаковке*** | ***Цена за ед.,***  ***возможные скидки*** | ***Наличие международных сертификатов качества*** | ***Условия поставки (мин. и макс. партия товара, транспортировка, хранение)*** | ***Условия продажи продукции (прямые переговоры, тендеры, продажи через биржу)*** |
| Сверлильные станки на магнитном основании:  МС -36  МС – 51  МС – 76  МС - 111 | <https://vector.by/magnitnie-sverlilnie-stanki/ms-36>  <https://vector.by/magnitnie-sverlilnie-stanki/mc-51>  <https://vector.by/magnitnie-sverlilnie-stanki/mc-76>  <https://vector.by/magnitnie-sverlilnie-stanki/mc-111> | 8459290000 | Мобильное высокоэффективное оборудование, предназначенное для выполнения сквозных и глухих отверстий, нарезания резьбы, зенкования и других операций по обработке отверстий. Небольшой вес и мощный привод дают возможность широкого применения в производстве и монтаже металлоконструкций, ремонте станков и крупногабаритной техники, подвижного состава, в строительстве, при монтаже и ремонте химического и энергетического оборудования. Наиболее мощные исполнения станков позволяют выполнять отверстия диаметром более 110 мм, заменяя стационарные сверлильные станки, при этом сохраняя мобильность.  Преимущества:  - Цена-качество  - Надежная работа оборудования  - комплектующие производства ЕС  - качественная термообработка шестерен редуктора  - внешняя арматура, эксплуатируемая при низких температурах  - запатентованная конструкция направляющих, исключающая люфты  - высокая степень ремонтопригодности  - наличие ассортимента запасных частей на складе  - технические консультации | шт. – 1 ед. | Скидки предоставляются в зависимости от суммы закупки | ISO 9001:2015 | от 1 ед. | Прямые переговоры,  тендеры |
| Машины для обработки кромки:  ВМ - 20 | <https://vector.by/stanki-dlja-snjatija-faski/bm-20> | 8467295100 | Простые и удобные в эксплуатации портативные машины.  Преимущества:  - удобна при эксплуатации  - наличие направляющих роликов для легкого перемещения по материалу  - автоматическая защита от перегрузки двигателя  - быстрая и легкая замена режущих пластин без необходимости специальной регулировки | шт. – 1 ед. | Скидки предоставляются в зависимости от суммы закупки | ISO 9001:2015 | от 1 ед. | Прямые переговоры,  тендеры |
| Станки для сверления рельс:  МСР – 1Н  МСР - 2 | <https://vector.by/stanki-dlja-sverlenija-rels> | 8459290000 | Предназначены для выполнения и обработки отверстий под стыковые болты в объемно-закаленных и незакаленных рельсах кольцевыми фрезами и сверлами.  Преимущества:  - малый вес и габариты | шт. – 1 ед. | Скидки предоставляются в зависимости от суммы закупки | ISO 9001:2015 | от 1 ед. | Прямые переговоры,  тендеры |