**Коммерческое предложение**

**

|  |
| --- |
| **Информация о компании** |
| ***Адрес и контактные данные (телефон, факс, адрес электронной почты, веб-сайт)*** | 230005 г. Гродно, ул. Гаспадарчая 40тел./факс +375 152 48 15 87 e-mail: info@vector.by www.vector.by |
| ***Контактные данные лиц***, ***владеющих соответствующими иностранными языками*** |  |
| ***Отрасль экономики***  | промышленность - металлообработка  |
| ***Сфера деятельности***  | Производство станков для обработки металлов, кроме кузнечно-прессового оборудования |
| ***Торговые марки*** | Вектор, Promotech |
| ***Страна импорта*** | Польша |
| ***Потенциальные импортеры*** | Promotech |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Наименование товара*** | ***Изображение товара*** | ***Код******ТН ВЭД*** | ***Характеристика товара, конкурентные преимущества*** | ***Ед. измерения, кол-во******ед. в упаковке*** | ***Цена за ед.,******возможные скидки*** | ***Наличие международных сертификатов качества*** | ***Условия поставки (мин. и макс. партия товара, транспортировка, хранение)*** | ***Условия продажи продукции (прямые переговоры, тендеры, продажи через биржу)*** |
| Сверлильные станки на магнитном основании:МС -36МС – 51МС – 76МС - 111  | <https://vector.by/magnitnie-sverlilnie-stanki/ms-36> <https://vector.by/magnitnie-sverlilnie-stanki/mc-51> <https://vector.by/magnitnie-sverlilnie-stanki/mc-76> <https://vector.by/magnitnie-sverlilnie-stanki/mc-111> | 8459290000 | Мобильное высокоэффективное оборудование, предназначенное для выполнения сквозных и глухих отверстий, нарезания резьбы, зенкования и других операций по обработке отверстий. Небольшой вес и мощный привод дают возможность широкого применения в производстве и монтаже металлоконструкций, ремонте станков и крупногабаритной техники, подвижного состава, в строительстве, при монтаже и ремонте химического и энергетического оборудования. Наиболее мощные исполнения станков позволяют выполнять отверстия диаметром более 110 мм, заменяя стационарные сверлильные станки, при этом сохраняя мобильность.Преимущества:- Цена-качество- Надежная работа оборудования- комплектующие производства ЕС- качественная термообработка шестерен редуктора- внешняя арматура, эксплуатируемая при низких температурах- запатентованная конструкция направляющих, исключающая люфты- высокая степень ремонтопригодности- наличие ассортимента запасных частей на складе- технические консультации  | шт. – 1 ед. | Скидки предоставляются в зависимости от суммы закупки | ISO 9001:2015 | от 1 ед.  | Прямые переговоры,тендеры |
| Машины для обработки кромки: ВМ - 20 | <https://vector.by/stanki-dlja-snjatija-faski/bm-20>  | 8467295100 | Простые и удобные в эксплуатации портативные машины.Преимущества:- удобна при эксплуатации- наличие направляющих роликов для легкого перемещения по материалу- автоматическая защита от перегрузки двигателя- быстрая и легкая замена режущих пластин без необходимости специальной регулировки  | шт. – 1 ед. | Скидки предоставляются в зависимости от суммы закупки | ISO 9001:2015 | от 1 ед. | Прямые переговоры,тендеры |
| Станки для сверления рельс:МСР – 1Н МСР - 2 | <https://vector.by/stanki-dlja-sverlenija-rels> | 8459290000 | Предназначены для выполнения и обработки отверстий под стыковые болты в объемно-закаленных и незакаленных рельсах кольцевыми фрезами и сверлами.Преимущества:- малый вес и габариты | шт. – 1 ед. | Скидки предоставляются в зависимости от суммы закупки | ISO 9001:2015 | от 1 ед. | Прямые переговоры,тендеры |